WALL SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 풍성한 저음부터 선명한 고음까지 완벽하게 재현한 스피커로서 FlexU 브라켓을 통한 간편한 설치와 각도 조절이 가능하며, IP65 방수 등급으로 어떤 공간에도 사용 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 6.5" 2Way Passive Wall Mount Speaker

정격 파워	: 30W

프로그램 파워	: 60W

피크 파워	: 120W

입력 감도	: 88dB

최대 음압	: 109dB

임피던스	: 8Ω

주파수 범위(-10 dB)	: 70Hz-20kHz

방사각(H/V)	: 130°/120°

크로스오버 주파수	: 2kHz

IP 등급	: IP65

설치 각도(H/V)	: 160°/60°

저음 드라이버(LF)	: 6.5" Woofer×1

고음 드라이버(HF)	: 0.5" Tweeter×1

인클로저 소재	: Engineering-Plastics(ABS)

인클로저 색상	: Black or White

중량(Net)	: 2.09kg

외형(Net, W×H×D)	: 191×280×188mm

그릴 소재	: Aluminium

액세서리	: U-bracket, knobs

- EFS-660 및 동등 이상 품이어야 한다.