DYNAMIC MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 일상적인 음성 전달에 적합한 경제적이고, 실용적인 유선 다이나믹 마이크로써 카디오이드 설계를 적용하여 불필요한 주변 소음을 줄이고, 필요한 음성을 선명하게 수음해야 한다. 또한 간단한 온/오프 스위치를 통해 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며, 뛰어난 내구성으로 어떤 현장에서도 안정적인 성능을 제공할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 다이내믹 마이크

지향 특성	: 카디오이드(단일지향성)

입력 감도	: -52 dB ±1.5 dB(0 dB=1 V/1 Pa, 1 kHz)

임피던스	: 600 Ω ±15 %

주파수 범위(-10 dB)	: 50 Hz-14 kHz

스위치	: 온/오프 스위치

케이블 연결	: XLR

그릴 형상	: 돔 타입

바디 색상	: 다크 그레이

그릴 색상	: 실버

중량(Net)	: 0.3 kg

외형	: 53(Ø)×171(L) mm

액세서리	: XLR(female) - TS(1/4”) 케이블(3m)

- DM-30S 및 동등 이상 품이어야 한다.