EARHOOK MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 한 쪽 귀에 간편하게 착용하는 이어훅 타입의 착용형 마이크로써 빠르고 손쉬운 착용이 가능한 장점을 가지고 있어야 하며, 장시간 사용에도 안정성을 유지하여야 한다. 4mm 무지향성 콘덴서 유닛을 채택하여 고개를 돌리거나 마이크 방향이 변경되어도 균일하고 안정적인 음성 수음이 가능하고, 섬세한 튜닝을 통해 세미나, IR 발표, 영상촬영 등에서 깨끗하고 자연스러운 음색을 제공할 수 있어야 한다. 또한 얇고 유연한 프레임은 착용 시 얼굴을 가리지 않으며, 자연스러운 색상으로 제작되어 다양한 무대 및 실내외 환경에서도 시각적인 부담이 없어야 한다. 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 무지향성

유닛 직경	: 4(Ø)mm

입력 감도	: -45 ±2dB

주파수 범위	: 100Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥58dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Tan

중량(SET)	: 0.01kg

케이블 길이	: 1.5m

- EHM-30T/3 및 동등 이상 품이어야 한다.