HEADWORN MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 9.7mm 초고감도 콘덴서 유닛과 단일지향성 수음 방식을 채택하여 주변 소음을 효과적으로 차단하고 사용자의 음성을 집중 수음하여 섬세하고 명확한 음성을 전달할 수 있어야 한다. 또한, 다양한 방식으로 착용이 가능한 실용형 마이크로써 사용 환경과 사용자의 필요에 따라 유연하게 활용할 수 있어야 하며, 기본에 충실한 설계로 강의, 안내방송, 실내/외 발표 등 다양한 환경에서 안정적인 퍼포먼스를 보장하여야 한다. 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 단일지향성

유닛 직경	: 9.7(Ø)mm

입력 감도	: -36 ±2dB

주파수 범위	: 100Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥58dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: BLACK

중량(SET)	: 0.03kg

케이블 길이	: 1.2m

- HWM-21B/3 및 동등 이상 품이어야 한다.