HEADWORN MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 기본형 헤드원 타입 착용 마이크로써 강의, 발표, 안내방송 등의 환경에서 사용하기에 적합하며, 가볍고 인체공학적으로 설계되어 장시간 착용에도 편안하며, 4mm 고감도 콘덴서 유닛과 무지향성 수음 방식으로 움직임이 많은 상황에서도 선명하고 균일한 음성을 제공할 수 있어야 한다. 100Hz~20kHz의 넓은 주파수 응답으로 스피치에 최적화되어 있으며, 유연하고 견고한 구조로 다양한 환경에서 사용할 수 있어야 한다. INTERACT 무선 송신기와 호환되며, 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 무지향성

유닛 직경	: 4(Ø)mm

입력 감도	: -45 ±3dB

주파수 범위	: 100Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥58dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Tan

중량(SET)	: 0.02kg

케이블 길이	: 1.5m

- HWM-30T/3 및 동등 이상 품이어야 한다.