HEADWORN MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 6mm 고감도 콘덴서 유닛을 채택하여 더욱 풍부하고 명확한 음질을 제공하는 단일지향성 착용형 마이크로써 주변 소음을 효과적으로 차단하고 사용자의 음성을 집중 수음하여 강의, 발표, 안내방송 등의 환경에서 사용하기에 적합하며, 스피치뿐만 아니라 보컬용으로도 적합하여야 한다. 50Hz~20kHz의 넓은 주파수 응답과 우수한 S/N를 통해 음성전달력과 음향해상도가 뛰어나며, 초보사용자부터 전문사용자까지 폭넓게 활용할 수 있어 범용성과 전문성을 동시에 갖춘 모델이어야 한다. 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 무지향성

유닛 직경	: 6(Ø)mm

입력 감도	: -43 ±2dB

주파수 범위	: 50Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥90dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Tan

중량(SET)	: 0.03kg

케이블 길이	: 1.5m

- HWM-51T/3 및 동등 이상 품이어야 한다.