HEADWORN MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 4mm 초고감도 콘덴서 유닛을 채택하여 작은 소리도 왜곡 없이 민감하게 수음하여 보컬과 방송 환경에 최적화된 고감도 무지향성 마이크로써 주변 소음을 효과적으로 차단하고 사용자의 음성을 집중 수음하여 섬세하고 정확한 음성 표현이 필요한 무대나 강연 환경에서 탁월한 성능을 발휘하여야 한다. 100Hz~20kHz의 넓은 주파수 응답으로 풍부하고 안정적인 사운드를 구현하며, 또한, 인체공학적 설계를 적용하여 착용 시 흔들림이 적고 장시간 착용에도 편리해야 한다. 공연, 회의, 강의 등 다양한 전문 환경에서 신뢰할 수 있는 퍼포먼스를 제공하며, 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 무지향성

유닛 직경	: 4(Ø)mm

입력 감도	: -39 ±2dB

주파수 범위	: 100Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥65dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Tan

중량(SET)	: 0.03kg

케이블 길이	: 1.5m

- HWM-70T/3 및 동등 이상 품이어야 한다.