LAVALIER MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 전문촬영 및 방송환경을 위해 6mm 단일지향성 콘덴서 유닛을 채택한 고감도 라발리에 마이크로써 실용성과 완성도를 모두 만족시킬 수 있어야 한다. 주변 소음을 효과적으로 억제하고, 사용자의 음성 방향으로 집중해 수음할 수 있어야 한다. 또한 40Hz-18kHz의 넓은 주파수 응답을 통해 인터뷰, 나레이션, 보컬 등 다양한 음성 소스를 풍부하고 자연스럽게 전달할 수 있어야 한다. 무대와 촬영 환경에 적합한 검정 색상과 경량 구조를 갖고 있고, 촬영용 무선 송신기와 연동에 최적화된 짧은 케이블 구조로 세팅이 간편하고 걸리적거림 없는 편리한 운용이 가능하여야 한다. 마이크 클립, 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 단일지향성

유닛 직경	: 6(Ø)mm

입력 감도	: -43 ±2dB

주파수 범위	: 40Hz-18kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥90dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Black

중량(SET)	: 0.02kg

케이블 길이	: 1m

- LVM-51B/3 및 동등 이상 품이어야 한다.