LAVALIER MICROPHONE

(1) 기   능

본 기기는 뮤지컬, 연극, 라이브 공연 등 무대 환경에 최적화된 4mm 무지향성 콘덴서 유닛을 채택한 고감도 마이크로써 섬세하고 감성적인 음성 표현이 요구되는 전문현장에서 탁월한 성능을 발휘하여야 한다. 착용 각도와 움직임에 영향을 받지 않고 균일하게 수음할 수 있으며, 30Hz-20kHz에 이르는 확장된 주파수 응답은 저역대까지 자연스럽게 표현되어 보다 풍성한 음색을 제공할 수 있어야 한다. 또한 낮은 노이즈레벨 설계로 방송, 고품질 스튜디오 녹음 환경에도 적합하며, 무대와 어울리는 시각적 디자인과 장시간 착용에도 부담 없는 경량 구조를 갖추어 전문 사용자에게 신뢰를 줄 수 있어야 한다. 마이크 클립, 윈드스크린, 실리콘 케이블 밴드, 전용 보관 파우치가 기본 제공되어 사용과 보관이 편리하여야 한다.

(2) 기기 특성

타입	: 콘덴서 마이크

지향 특성	: 무지향성

유닛 직경	: 4(Ø)mm

입력 감도	: -43 ±2dB

주파수 범위	: 30Hz-20kHz

임피던스	: ≤2.2kΩ

신호 대 잡음비	: ≥70dB

사용 전압	: DC 1-5V

커넥터 종류	: Mini XLR 3P(TA3F)

색상	: Tan

중량(SET)	: 0.02kg

케이블 길이	: 1.5m

- LVM-70T/3 및 동등 이상 품이어야 한다.