ANTENNA DISTRIBUTION SYSTEM

(1) 기   능

본 기기는 다수의 무선 마이크 수신기를 하나의 안테나 시스템으로 구성하기 위한 안테나 분배기이다. 외장 안테나로 수신된 RF 신호를 여러 수신기에 분배하여 다채널 무선 마이크 시스템 운용을 지원할 수 있어야 한다. 또한 개별 수신기마다 안테나를 설치할 필요 없이 단일 안테나 구성을 통해 시스템을 구성할 수 있어 설치 구조를 단순화할 수 있어야 하고, RF 신호 분배와 함께 수신기 전원 공급을 지원하도록 설계되어 수신기 주변 배선을 효율적으로 구성할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

사용 주파수	: 470 - 937.5 MHz

RF 케이블 연결 방식	: BNC

임피던스	: 50 Ω

사용 전압	: 12 V/5 A

출력 전압	: DC Power: 12 V/1 A×4, Antenna Input: 12 V/150 mA×2

중량 (세트)	: 1.92 kg

외형 (세트)	: 480(W)×44(H)×198(D) mm

- IW-ADS4 및 동등 이상 품이어야 한다.