ANTENNA MULTI AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 무선마이크 안테나와 무선마이크 수신기간의 감쇠된 주파수 손실률을 보상하기 위한 케이블 결선 장치이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용 주파수	: 470–937.5 MHz

- 신호 조절 범위	: INPUT A: Gain 없음, INPUT B: -18 dB ~ +13 dB

- RF 케이블 연결 방식	: BNC Female

- 임피던스	: 50 Ω

- 사용 전압	: 8-12 V

- 중량(세트)	: 0.18 kg

- 외형(세트)	: 88(W)×61(H)×29(D) mm

- IW-AMA1 및 동등 이상 품이어야 한다.