FULL DIGITAL AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 고출력 Class-D 회로를 적용하여 높은 출력 대비 낮은 발열과 전력 소모, 가볍고 콤팩트한 구조를 동시에 실현할 수 있어야 한다. LED 상태 표시등을 통해 실시간 모니터링을 할 수 있고, 자동 속도 조절 쿨링팬을 통해 안정적인 운용이 가능하여야 한다. 또한, 모델에 따라 브릿지/ 병렬 모드를 지원하여 환경에 따라 유연하게 출력을 구성할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 타입	: Rack Mount Power Amplifier

- 증폭 방식	: Class D

- 정격 출력(8 Ω)	: 1200 W×2

- 정격 출력(4 Ω)	: 1700 W×2

- 출력 모드	: Stereo/Parallel

- 주파수 응답(0 ± 1 dB/8 Ω)	: 20 Hz - 20 kHz

- 전체 고조파 왜곡(8 Ω, 100 Hz)	: ≤ 0.1%

- 신호 대 잡음비(SNR)	: ≥ 103 dB

- 입력 감도	: 0.7 V/1 V/1.4 V

- 입력 임피던스	: 20 kΩ

- 댐핑 계수	: > 400

- 케이블 연결	: 2×XLR, 2×Speakon

- 사용 온도	: 0°C-40°C

- 전원 입력	: AC 220V, 60Hz

- 소비전력(1/8 정격출력, 4Ω)	: 760 W

- 중량(Net)	: 5.52 kg

- 외형(Net,W×H×D)	: 480×64×299 mm

- FDA-1202 및 동등 이상 품이어야 한다.