WIRELESS RECEIVER

(1) 기   능

본 장비는 선명한 TFT 컬러 디스플레이를 통해 수신 상태를 직관적으로 확인할 수 있는 무선 리시버로써 4가지 EQ 모드를 설정할 수 있어야 한다. 오디오 출력 레벨을 -30dB ~ +15dB까지 조절할 수 있고, 밸런스드 XLR 또는 1/4" 언밸런스드 오디오를 지원하여야 한다. 안테나 전원 공급 기능과 USB-C 충전 단자를 지원하며, 랙 마운트 브래킷을 제공하여 1대 단독 사용 또는 2대까지 확장 구성할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925–937.5MHz

- 복조 방식	: FM

- 사용 온도	: 0°C–40°C

- 안테나 전원 출력	: 9V

- 사용 전압	: 12V (5.5 x 2.1mm 커넥터)

- 소비 전류	: 350mA

- 중량(세트)	: 1.19kg

- 외형(세트)	: 212(W) x 45(H) x 195(D) mm

- IW-U10 및 동등 이상 품이어야 한다.