WIRELESS UHF BELTPACK TRANSMITTER

(1) 기   능

본 기기는 무선 벨트마이크로써 OLED 화면을 통해 주파수, 게인, RF출력, 배터리 잔량, ID 확인 등을 할 수 있어야 하며, 건전지 2개로 8시간 이상 사용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 사용주파수	: 925–937.5 MHz

- 주파수 응답(-10dB)	: 30 Hz-19 kHz

- RF 파워	: 3 mW/10 mW

- 사용 온도	: 0°C–40°C

- 사용 전원	: 2×1.5V AA 건전지

- 소비 전류	: <160 mA

- 중량(세트)	: 0.1 kg

- 외형(세트)	: 64(W)×88(H)×20(D) mm

- IW-UB02 및 동등 이상 품이어야 한다.