SPEAKER

(1) 기   능

본 기기는 2-way 다목적 액티브 스피커로써 Class-D 증폭 방식의 경량, 고효율 앰프를 채용하였고, 2채널 내장 믹서를 통한 단독 시스템 구성이 가능하여야 한다. 또한, 무선 연결(TWS)을 통한 스테레오 시스템으로 확장이 가능하며, 용도별 DSP 프리셋(Normal, Live/DJ/Speech 등)을 제공하여야 한다.

이동과 설치가 용이한 경량 폴리프로필렌 인클로저 타입으로 폴 마운트, 리깅, 스테이지 모니터로 운용할 수 있어야 한다.

(2) 기기 특성

- 타입	: 12" 2Way Active Multipurpose Speaker

- 정격 파워	: 450 W

- 프로그램 파워	: 900 W

- 피크 파워	: 1800 W

- 앰프 방식	: Class-D

- 감도(1 W/1 m)	: 98 dB

- 최대 음압	: 131 dB SPL

- 주파수 범위(-10 dB)	: 53Hz - 20 kHz

- 방사각(H/V)	: 90° × 60°

- 무선 연결	: Bluetooth(TWS)

- 케이블 연결	: XLR/6.35 mm(TRS)/ Combo Jack×2, 3.5	mm AUX×1, XLR Line Output×1

- 설치기구/서스펜션	: Pole cup×2, M8 Eyebolt

- 설치 방식	: Standing, Mounting, Stage Monitor

- 사용 전원	: AC 220 V, 60 Hz

- 저음 드라이버(LF)	: 12", 3" Voice Coil

- 고음 드라이버(HF)	: 1.35" Compression Driver

- 인클로저 소재	: Polypropylene

- 인클로저 색상	: Black

- 중량(Net)	: 19 kg

- 외형(Net,W×H×D)	: 360×605×345 mm

- DN-S12P 및 동등 이상 품이어야 한다.