MIXER AMPLIFIER

(1) 기   능

본 기기는 소스 기기, 믹서, 파워 앰프의 기능을 통합한 올인원 장비로써 별도의 장비 없이 간편한 음향 환경을 구축할 수 있어야 한다. 무선연결(BT), USB/SD, FM 라디오 등 다양한 미디어 재생과 직관적인 제어 환경을 제공하며, 카페, 소형 매장, 사무 공간 등 소규모 상업 공간에 최적화된 솔루션이어야 한다.

(2) 기기 특성

- 앰프 출력	: 2 × 30 W (8 Ω)

- 앰프 출력 단자	: Spring Clip

- 마이크 입력	: 2 × TS (-60 dBV / 2 kΩ)

- LINE 입력	: RCA (-10 dBV / 10 kΩ)

- 무선 연결	: O

- USB/SD	: MP3, WAV, WMA (FAT32)

- FM 튜너	: 87.5~108 MHz

- 이퀄라이저	: Bass(±10 dB), Treble(±10 dB)

- LINE 출력	: RCA

- 신호 대 잡음비(SNR)	: MIC/FM: > 60 dB, LINE/USB/무선 연결: > 70 dB

- 전 고조파 왜율(THD, 8 Ω, 1 kHz)	: < 1%

- 주파수 응답	: LINE: 20 Hz~20 kHz, MIC: 80 Hz~16 kHz

- 사용 전원	: AC 220 V, 60 Hz

- 소비 전력	: 65 W

- 중량(세트)	: 2.31 kg

- 외형(세트)	: 253(W) × 70(H) × 200(D) mm

- 구성품	: 리모컨, FM 안테나, 매뉴얼

- APX-B32 및 동등 이상 품이어야 한다.